**Załącznik B do Umowy**

Lokal WCK, RCK oraz LCK w chwili udostępnienia Wykonawcy celem dostawy, rozmieszczenia i montażu wyposażenia winien spełniać następujące wymagania:

- do Lokalu winny być doprowadzone media (woda, sieć elektryczna i gniazdo telefoniczne),

- Lokal powinien być ogrzewany, wyposażony w instalację oświetleniową zapewniającą komfort pracy wzrokowej,

- w Lokalu powinna być rozprowadzona sieć elektryczna (uziemione gniazdo lub gniazda do podłączenia listw antyprzepięciowych),

- dostęp do Lokalu musi być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- w Lokalu powinno być możliwe umieszczenie 6 stanowisk komputerowych wyposażonych w monitory ekranowe w sposób, aby zapewnić użytkownikom swobodny dostęp do tych stanowisk oraz stanowiska z urządzeniem wielofunkcyjnym,

- Lokal powinien umożliwiać rozmieszczenie stanowisk komputerowych w sposób by odległości między sąsiednimi monitorami wynosiły, co najmniej 0,6 m, a między użytkownikiem i tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej 0,8 m,

- wilgotność względna powietrza w Lokalu nie będzie mniejsza niż 40%.